Městský úřad Jilemnice
 odbor územního plánování a stavebního řádu
Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

Č.j:	ÚPSŘ/844/2007 - 6/Pl/Rozh	Jilemnice, dne: 22.10.2007
Vyřizuje:	Petr Plecháč 
E-mail:	plechac@mesto.jilemnice.cz 
Telefon:	481 565 139

Žadatel:
Josef Junek, STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA (IČ - 13573616), Horka u Staré Paky 10, 512 34  Horka u Staré Paky

veřejná vyhláška
územní ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozhodl dne 22. 10. 2007 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Novostavba autosalónu na pozemcích: pozemkové parcely 1478, 3050/2, 3051/9 a 3167 v kat. území Horka u Staré Paky, kterou podal Josef Junek, STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA (IČ - 13573616), Horka u Staré Paky 10, 512 34  Horka u Staré Paky, takto:
Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Novostavba autosalónu na pozemcích: pozemkové parcely 1478, 3050/2, 3051/9 a 3167 v kat. území Horka u Staré Paky.

Pro umístění a projektovou přípravu  stavby se stanoví tyto podmínky:
1.	Předmětem územního rozhodnutí je umístění stavby SO 01 autosalónu na ppč. 3167 a 1478 v k. ú. Horka u St. Paky, na uvedených pozemcích bude stavba umístěna následovně: jižní nároží  zázemí autosalónu bude umístěno ve vzdálenosti 1,84 m od společné hranice ppč. 3167 a 3050/2 v k. ú. Horka u St. Paky a současně ve vzdálenosti 1,2 m od společné hranice ppč. 3167 a 3051/1 v k. ú. Horka u St. Paky, severní nároží zázemí autosalónu bude umístěno ve vzdálenosti 2,85 m od společné hranice ppč. 1478 a 3050/2 v k. ú. Horka u St. Paky, vzdálenost kruhové části autosalonu bude v nejbližším místě 1,65 m od společné hranice ppč. 3167 a 3051/1 v k. ú. Horka u St. Paky.  Autosalón bude jednopodlažní, kruhového (ø 15,5 m) a v části zázemí obdélníkového půdorysu (6,1 x 8,0 m) se střechou spádovanou do středového sloupu a v části zázemí k atikám. Výška stavby bude 5,135 m od kóty ±0,000 = 99,55 – podlaha autosalónu, FIX = 100,00 je niveleta podlahy 1. NP u čp. 10. Budova bude dispozičně rozdělena na část pro zákazníky a zázemí  pro zaměstnance - kuchyňka, WC, sklad a kancelář. Vytápění stavby bude ústřední teplovodní, zdrojem tepla bude elektrický kotel o výkonu 15 kW.
2.	Výše popsaným umístěním stavby je současně vymezen i stavební pozemek.
3.	Vodovodní přípojka SO 03 do stavby bude odbočena z hlavního vodovodního řadu umístěného na ppč. 3051/9, dále pak bude přípojka pokračovat přes ppč. 3050/2, 3167 a 1478, vše v k. ú. Horka u St. Paky, do severozápadní části stavby. Vodovodní přípojku je možno vybudovat při splnění následujících podmínek:
-	Před započetím prací musí být s obcí uzavřena smlouva o odběru vody.
-	Měření odběru vody bude provedeno vodoměry.
-	Měření musí být provedeno tak, aby byl odběr měřen pro každý napojený objekt samostatně, před a za vodoměr musí být osazen uzavírací ventil, montáž musí provádět odborná firma v souladu s platnou ČSN.
-	Veškeré náklady spojené s připojením na vodovodní síť hradí investor stavby.
-	Započetí prací musí být vlastníku vodovodu předem ohlášeno, musí mu být umožněna kontrola prováděných prací a kontrola těsnosti ještě před zásypem položeného  potrubí a vodoměrných šachet.
-	Skutečné položení šachet a potrubí do terénu bude zakresleno, kopie předána vlastníku vodovodu k archivaci.
4.	Odpadní vody budou svedeny venkovní splaškovou kanalizací SO 02 vycházející ze severní části stavby přes ppč. 1478 v k. ú. Horka u St. Paky, do stávající kanalizace vedoucí před čp. 10 na Horkách u St. Paky, která je svedena do stávající ČOV. 
5.	Dešťové vody ze střechy budou svedeny venkovní dešťovou kanalizací SO 02 vedenou po ppč. 1478 v k. ú. Horka u St. Paky do stávající šachty na tomto pozemku.
6.	Elektrická energie bude do stavby přivedena zemní kabelovou přípojkou SO 04 ze stávající kabelové skříně SR 502/BP ve východní části ppč. 3167 do západní části stavby, kde bude umístěn elektroměrový rozvaděč RE. Ten bude umístěn na veřejně přístupném místě (venkovní zeď objektu, pilíř apod.).
7.	Přípojka telefonu SO 05 bude vedena po ppč. 1478 v k. ú. Horka u St. Paky, přípojka bude odbočena ze skříně na čp. 11 Horka u St. Paky.
8.	Venkovní osvětlení SO 06 bude umístěno na ppč. 1478 a 3167 v k. ú. Horka u St. Paky a bude doplňovat stávající osvětlení v tomto prostoru.
9.	V okolí stavby budou dále provedeny zpevněné plochy SO 07, které budou navazovat na stávající zpevněnou plochu před čp. 10 a 11. 
10.	Projekt bude zpracován v souladu s předloženou dokumentací k územnímu rozhodnutí a s podmínkami tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována ve smyslu  příslušných ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
11.	Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala: 
-	Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha,  Dokumentace liniových staveb sítě,  Liberec, ze dne 27. 4. 2007 pod č. j.: 70396/07/LIB/VV0.
a)	Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení Veřejné komunikační sítě Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,  (dále VKS), zejména: 
b)	Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče". 
c)	Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§ 18, Vyhl. 324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytyčení PVKS je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací. 
d)	V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (§ 63, vyhl. č. 324/1990 Sb.). 
e)	Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. 
f)	Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. 
g)	Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
h)	Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19,odst.5, vyhl. č. 324/1990 Sb.; čI. 56, ČSN 743050).
i)	Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
j)	Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy,
k)	podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
l)	Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
m)	Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
n)	Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než l m (čl. 275, ČSN 34 2100).
o)	Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se VKS:
p)	POS Liberecký kraj:  SM + JN - p.Ježek 602 413 278, Nerudovo nám. 120,46001 Liberec.
q)	Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184084. 
r)	Nové Vyjádření je nutné si vyžádat: při uplynutí doby platnosti Vyjádření, při změně rozsahu vymezeného území, stavby, při změně rozsahu prací, při změně účelu (uvedeného v Žádosti), při změně plánovací nebo projektové přípravy, při změně územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo při prodloužení, či ukončení platnosti těchto dokladů. Pro případ Vašeho požadavku na vzdání se práva společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. odvolat se proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to vyjádření poskytnuto, kontaktujte pracovníka ochrany sítí (POS). 
-	Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha,  Ochrana sítí  Liberec, ze dne 18. 9. 2007 pod č. j.: POS 282/07:
a)	V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací. Nad trasou kabelů nesním být snižována nebo zvyšována vrstva zeminy. Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškozování kabelů.
b)	Před zahájením stavebních prací musí být trasa vedení vytyčena, tel. kabely v blízkosti stavby odkryty a uloženy do ochranných žlabů. Případná další ochrana kabelů, jejich stranová přeložka a postup prací bude určen na místě po vytyčení, provedení sond a zjištění stavu sítě (Petr Ježek tel. 602413278). Veškeré práce spojené s ochranou , případně přeložením vedení, budou provedeny na náklady investora stavby.
c)	V prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. provedena před záhozem kontrola uložení kabelů. Ke kolaudačnímu řízení musí investor akce předložit zápis o kontrole dokončené stavby od společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
-	ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,  ze dne 2. 5. 2007 pod zn. 113767
a)	Sdělujeme Vám, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se nachází podzemní energetické zařízení nn v majetku ČEZ Distribuce, as., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301 a ČSN 34 3108. 
b)	V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto sílového zařízení pracovníkem Provozu sítí VČE, a.s. telefon 492117692 (Oblast Jičín) nebo 481622522 (Oblast Semily), dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
c)	Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezezbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz.
d)	Pokud dojde při provádění výkopových pracích k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem Provozu sítí VČE, as. telefon 492117692 (Oblast Jičín) nebo 481622522 (Oblast Semily) .
e)	Pokud dojde k poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte Call centrum naší společnosti na telefonu 378001111.
f)	Dále Vám sdělujeme, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se může nacházet zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se například o zařízení, které je součástí hlavního domovního vedení a je v majetku odběratele. 
12.	Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:
Městský úřad  Jilemnice – koordinované závazné stanovisko ze dne 25. 6. 2007 pod č. j. MUJI/2778/2007/ROZ:
Odbor životního prostředí
Ochrana přírody a krajiny: 
-	Před vydáním kolaudačního souhlasu bude terén uveden do náležitého stavu a na plochách stávající zeleně bude založen a udržován travní porost.
Odpadové hospodářství: 
-	Upozorňujeme, že pokud při stavbě a provozování autosalónu budou vznikat nebezpečné odpady, ke kterým nemá jejich původce souhlas, musí o něj požádat Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí.
Odbor rozvoje a místního hospodářství, Oddělení památkové péče:
-	Odbor rozvoje a místního hospodářství, MěÚ Jilemnice nemá námitek proti provádění zemních a výkopových prací spojených s realizací výše uvedené stavby; práce proběhnou mimo památkově chráněná území a nebudou se bezprostředně dotýkat památkově chráněných objektů. 
-	Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí je nutné respektovat následující:
a)	Stavební činnost se bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona je proto stavebník povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (ARÚ AV ČR) a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné dle § 21 památkového zákona provést na dotčeném  území záchranný archeologický výzkum. 
b)	Doporučujeme, aby stavebník o připravované stavební akci zároveň informoval oprávněnou organizaci. 
c)	Objev archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí být oznámen ARÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obecního úřadu (§ 23 odst. 2 památkového zákona). Nálezce musí oznámení učinit nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu, přičemž nález i naleziště musí být ponechány beze změn do prohlídky Archeologickým ústavem AV ČR nebo muzeem. Dále je nutné postupovat podle § 23, § 23a a § 24 památkového zákona. 
Poznámky:
-	Smluvní organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů v našem regionu jsou např. Muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, 511 01 Turnov nebo Krkonošské muzeum Vrchlabí, Husova 213, 543 11 Vrchlabí event. další dle soupisu, který je k dispozici na zdejším odboru.
-	Kontakt na Archeologický ústav (ARÚ AV ČR): 
-	ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR Letenská 4,118 01, Praha , telefonní ústředna: 257014311, GSM brány - Eurotel: 724 069628, Paegas: 604 216049, fax: 257532288, e-mail: arupraha@arup.cas.cz 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu ze dne 9.  7.  2007 pod č. j. MUJI 3069/2007/ŽP – ZPF:
-	Stavebník je povinen vytýčit hranice odsouhlaseného záboru a přijmout opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru. 
-	Před uskutečněním nezemědělské činnosti povolené rozhodnutím příslušného stavebního úřadu je stavebník povinen zabezpečit na vlastní náklady provedení skrývky kulturních vrstev půdy o mocnosti 0,20 m a hlouběji uložené zúrodnitelné vrstvy půdy na celé ploše dotčené stavebními pracemi. Zemina bude deponována na pozemku ppč. 1440/1, k.ú. Horka u St. Paky. Nesmí dojít k znehodnocení ornice podorniční vrstvou, odpady apod. Podle předběžného odhadu bude na celé ploše skryto 128 m3 kulturních vrstev půdy. 
-	Po dobu uložení kulturních vrstev na pozemku musí ten, v jehož zájmu se souhlas vydává (investor), postupovat v souladu s ustanovením § 10, odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Zejména se jedná o zajištění ochrany kulturních vrstev půdy před jejich znehodnocením a ztrátami, řádné ošetřování a každá manipulace s nimi bude zaznamenána do protokolu (pracovní deník). 
-	Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond.
-	Po dokončení stavby se ukládá neprodleně použít kulturní vrstvy ke konečným terénním úpravám, přípravám ploch k ozelenění a k provedení sadových úprav okolí předmětné stavby. Tyto práce musí být provedeny do kolaudace stavby.
-	Finanční odvod za odnětí podle § 11, odst. 1 zákona pro předmětnou stavbu bude podle předběžného výpočtu činit 0,80 Kč/m2. Celkem tedy orientačně 832,- Kč. Rozhodnutí o odvodu vydá na žádost stavebníka orgán ochrany ZPF, kterým je zdejší úřad, po nabytí právní moci rozhodnutí /opatření/ vydaného podle stavebního zákona. Pravomocné rozhodnutí o finančním odvodu za odnětí bude předloženo ke kolaudaci stavby.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Josef Junek, STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA (IČ - 13573616), Horka u Staré Paky 10, 512 34  Horka u Staré Paky
   
Odůvodnění
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 27. 8. 2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
	Žádost byla předepsaným způsobem doložena následujícími podklady:
-	Dokumentace stavby pro potřeby územního řízení.
-	Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
-	Výpis z katastru nemovitostí k datu 29. 1. 2007.
-	Kopie katastrální mapy k datu 14. 3. 2007.
-	Plná moc pro zástupce navrhovatele ze dne 6. 6. 2007.
-	Souhlas vlastníků ppč. 1478 a 3167 s výstavbou autosalónu.
-	Vyjádření Obce Horka u Staré Paky k podzemním sítím v její správě ze dne 26. 4. 2007.
-	Souhlas Obce Horka u Staré Paky k napojení na vodovodní řad ze dne 25. 7. 2007 pod zn. 236/2007.
-	Vyjádření Obec Horka u Staré Paky k záměru výstavby Autosalónu ze dne 10. 5. 2007.
-	Posouzení návrhu výstavby zpracovatelem územního plánu ze dne 3. 6. 2007.
-	Vyjádření o existenci plynárenského zařízení provozovaného VČP NET, s. r. o. Hradec Králové, vydala Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové, Oddělení operativní správy plynárenského majetku, pracoviště Dvůr Králové nad Labem dne 24. 4. 2007 pod č. j.VY/06/02557/7.
-	Vyjádření o poloze podzemních energetických zařízení nn, vn, vvn a telekomunikačních zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. evidenční číslo: 113767   vydal ČEZ Distribuce Praha, pracoviště Jičín  dne 2. 5. 2007.
-	Stanovisko k žádosti o připojení k distribuční soustavě vydal ČEZ Distribuce a.s., Praha, dne 6. 8. 2007 pod zákaznickým číslem: 4120219180.
-	Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Sítě, Dokumentace liniových staveb sítě,  Liberec, dne 27. 4. 2007 pod č. j.: 70396/07/LIB/VV0.
-	Vyjádření o poloze kabelového vedení veřejného osvětlení vydal ELEKTROS, s. r. o., Martinice v Krkonoších, dne  4. 5. 2007 pod č. j. 0090/2007.
-	Sdělení k předložené žádosti ohledně vyjádření ke stavbě na sousedním pozemku vydala Krajská správa silnic Libereckého kraje - cestmistrovství Semily, dne 14. 5. 2007 pod zn. TSSM4/07/Zu/182-2740.
-	Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 18. 6. 2007 pod č. j. 3546/44/07/241.27.
-	Koordinované závazné stanovisko k územnímu řízení vydal Městský úřad Jilemnice, dne 25. 6. 2007 pod č. j. MUJI/2778/2007/ROZ.
-	Závazné stanovisko - souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydal Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, dne 9. 7. 2007 pod č. j. MUJI 3069/2007/ŽP - ZPF.
-	Výsledek průzkumu radonovém indexu pozemku se závěrem nízkého rizika pronikání radonu z podloží.
-	Výjimka z ustanovení § 17  odst. 5 vyhl.  č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (požárně nebezpečný prostor zasahuje mimo stavební pozemek) byla vydána dne 21. 8. 2007 pod  č. j. UPSŘ/585/2007/Pl.
-	Výpis z katastru nemovitostí k datu 10. 9. 2007.
-	Souhlas Obce Studenec s vedením vodovodní přípojky přes ppč. 3050/2 v k. ú. Horka u St. Paky.
-	Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 19. 9. 2007 pod č. j. HSLI-439/SM-PRE-2007.
-	Doplňující vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha, k projektu stavby ze dne 18. 9. 2007 pod č. j. POS 282/07.
-	Výpis z katastru nemovitostí k datu 11. 9. 2007 na parcelu ZE č. 3050/2 v k. ú. Horka u St. Paky.
-	Kopie mapy bývalého pozemkového katastru k datu 11. 9. 2007.
-	Souhlas Obec Horka u St. Paky s vypouštěním dešťových vod do kanalizace ve správě obce ze dne 17. 9. 2007.
-	Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání silnice - umístění inž. sítí v silnicích III/2931 na Horkách u St. Paky dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydal Městský úřad Jilemnice - odbor  dopravy, dne 12. 10. 2007 pod č. j. MUJI-4880/07/OD.
-	Sdělení KSS LK ze dne 10. 10. 2007 pod zn.TSSM4/07/Zu/349-7064 k uložení vodovodní přípojky do vozovky.
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 10. 9. 2007 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den 18. 10. 2007 konané v kanceláři Obecního úřadu Horka u Staré Paky. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.
	V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.
Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice dále posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou ÚPD a dalšími ÚPP a zjistil, že výše uvedený stavební záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací   -  ÚPSÚ Horka u Staré Paky.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
	V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.
   
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.
	Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.   

Mgr. Vladimír Mečíř
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ....................					Datum sejmutí: ....................

		  ....................							....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 			Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:							Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení:
Josef Junek, STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA, Horka u Staré Paky 10, 512 34  Horka u Staré Paky, prostřednictvím zástupce: PROJEKTIS spol. s r.o., Legionářská 561/2, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
-	ostatním účastníkům řízení doručováno veřejnou vyhláškou

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:   
Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Obec Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky , 512 34  Horka u Staré Paky 

Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, Nábřeží Sv. Čecha 185, 513 01  Semily 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, Ke Stadionu 204, 513 01  Semily 1
Městský úřad  Jilemnice - odbor dopravy, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Městský úřad Jilemnice - odbor rozvoje a místního hosp., odd. památkové péče, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice