Městský úřad Jilemnice
 odbor územního plánování a stavebního řádu
Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

Č.j:	ÚPSŘ/863/2007 - 10/Pl/Rozh	Jilemnice, dne: 22.10.2007
Vyřizuje:	Petr Plecháč 
E-mail:	plechac@mesto.jilemnice.cz 
Telefon:	481 565 139

Žadatel:
JILOS HORKA s.r.o. (IČ - 25922009), Horka u Staré Paky 31, 512 34  Horka u Staré Paky

veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozhodl dne 22. 10. 2007 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: Přístavba a stavební úpravy (rekonstrukce) stávající výrobní haly a přístavba trafostanice na pozemcích: stavební parcely 119, 120, 418, pozemkové parcely 382/2, 383/1 a 435/4 v kat. území Horka u Staré Paky, kterou podal JILOS HORKA s.r.o. (IČ - 25922009), Horka u Staré Paky 31, 512 34  Horka u Staré Paky, takto:
I.
Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Přístavba a stavební úpravy (rekonstrukce) stávající výrobní haly a přístavba trafostanice na pozemcích: stavební parcely 119, 120, 418, pozemkové parcely 382/2, 383/1 a 435/4 v kat. území Horka u Staré Paky.

Pro umístění  se stanoví tyto podmínky:
1.	Předmětem územního řízení je umístění nové pilařské linky na střední hmotu v prostoru dnešní haly I v areálu firmy JILOS HORKA s. r. o. Horka u St. Paky s roční kapacitou cca 120 000m3 v dvousměnném provozu. Hlavní technologické části pilnice tvoří hlavní pořezová linka, uzel zpracování středového řeziva, uzel zpracování bočního řeziva a uzel třídění a odsunu dřevařského odpadu. Členění stavby bude následující:
Technologická část:
-	Linka pilnice na střední hmotu.
Stavební část:
-	SO 01 Stavební úpravy v pilnici.
-	SO 02 Stavební úpravy v předpilí.
-	SO 03 Přístavba trafostanice.
-	SO 04 Komunikace.
-	SO 05 Venkovní silnoproudé rozvody.
2.	SO 01: U jižního průčelí haly č. I na stpč. 120 v k. ú. Horka u St. Paky budou přistavěny dva objekty - adjustace a výstup přířezu. Adjustace o půdorysných rozměrech 9,3 x 13,3 m bude umístěna přibližně uprostřed průčelí haly č. I na ppč. 383/1 v k. ú. Horka u St. Paky. Střecha na přístavbě bude sedlová s plechovou krytinou o sklonu střešních rovin cca 10°, výška hřebene, který bude orientován kolmo k hale č. I, bude 8,713 m nad podlahou v přízemí, která bude umístěna v niveletě podlahy haly č. I. Přístavba výstupu přířezu o půdorysných rozměrech 4,5 x 2,7 m bude umístěna v západní části nároží haly č. I na ppč. 383/1 v k. ú. Horka u St. Paky. Střecha na této přístavbě bude sedlová s plechovou krytinou o sklonu střešních rovin cca 10°, výška hřebene, který bude orientován kolmo k hale č. I, bude 3,36 m nad podlahou v přízemí, která bude umístěna v niveletě podlahy haly č. I. U východního průčelí haly č. I bude dále do prostoru stávající expedice na stpč. 120 v k. ú. Horka u St. Paky provedena vestavba pilnice o půdorysných rozměrech 7,5 x 8,7 m a výšce 5,48 m a navazující elektrorozvodny II o půdorysných rozměrech 5,4 x 9,9 m a výšce 3,54 m. Přímo v hale I bude provedena vestavba elektrorozvodny I. Navržené přístavby budou zděné na monolitických základových pasech, zastřešení přístaveb bude řešeno dřevěnými sbíjenými vazníky, vestavby budou také zděné na betonových pasech, strop bude dřevěný trámový, omítky budou hladké v bílé barvě. V jižním průčelí haly č. I budou provedeny četné otvory pro osazení technologických zařízení.
3.	SO 02: U  západního průčelí haly č. I na stpč. 120 v k. ú. Horka u St. Paky bude provedena na ppč. 383/1 a stpč. 119 v k. ú. Horka u St. Paky přístavba přístavku pilnice o půdorysných rozměrech 21,6 x 10,25 m. Jižní průčelí přístavku pilnice bude umístěno ve vzdálenosti 6,1 m od jižního průčelí haly č. I. Střecha na přístavbě bude  sedlová o sklonu střešních rovin cca 12°, výška přístavby do hřebene bude 9,9 m od podlahy v přízemí, která bude umístěna v niveletě podlahy haly č. I. Přístavek bude jednopodlažní přízemní objekt tvořen železobetonovými základy pro osazení nového strojního zařízení provozního souboru pilnice a ocelovou nosnou konstrukcí. Vnější opláštění a zastřešení přístavby bude provedeno panely KINGSPAN. Vnitřní prostory přístavku budou přímo osvětleny střešním hřebenovým světlíkem  (výška světlíku bude 11,5 m na podlahou v přízemí). K přístavku bude  kolmo navazovat železobetonová konstrukce pro obracedlo výřezů o půdorysných rozměrech 15,125 x 6,8 m, umístěné na stpč. 119 v k. ú. Horka u St. Paky.
4.	SO 03: U východního štítu stávající trafostanice na stpč. 418 v k. ú. Horka u St. Paky bude provedena přístavba o půdorysných rozměrech 4,175 x 6,7 m, která bude umístěna na ppč. 382/2 v k. ú. Horka u St. Paky. Výška přístavby a její zastřešení bude navazovat na stávající trafostanici. Rovněž tak venkovní omítka, sokl,  krytina a doplňky na přístavbě budou korespondovat se stávající trafostanicí.
5.	SO 04: Stávající komunikace mezi dolní a horní části závodu bude přerušena novým technologickým zařízením, proto bude vybudována komunikace nová, která bude umístěna na ppč. 383/1, 435/4 a stpč. 119 v k. ú. Horka u St. Paky dále od stávající haly č. I. Nová komunikace bude současně sloužit pro dopravu vyřezů z dolní úrovně závodu k vstupnímu příčnému dopravníku. Komunikace bude mít šířku 4,0 m, vnější hrana vozovky nebude sledovat osu komunikace v oblouku, ale bude tvořit roh, který bude využíván jako součást obratiště nakladačů do protisměru. Pro odvodnění vozovky budou využity stávající uliční vpusti v dolní části závodu. Povrch komunikace bude z asfaltového betonu.
6.	SO 05: Za účelem napojení nové technologie v hale č. I bude provedena nová zemní kabelová přípojka z trafostanice na stpč. 418 v k. ú. Horka u St. Paky do nové hlavní rozvodny haly č. I. Přípojka o délce cca 95 m bude vedena po ppč. 382/2 a 383/1 v k. ú. Horka u St. Paky. V trase bude uloženo 10 kabelů CYKY3Bx240+120/t150.
II.
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
povoluje
stavbu: Přístavba a stavební úpravy (rekonstrukce) stávající výrobní haly a přístavba trafostanice na pozemcích: stavební parcely 119, 120, 418, pozemkové parcely 382/2, 383/1 a 435/4 v kat. území Horka u Staré Paky v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba bude obsahovat:
SO 01 Hala I: 
V I. NP: 1.01 pilnice I, 1.02 adjustace, 1.03 výstup přířezu, 1.04 elektrorozvodna I, 1.05 pilnice II, 1.06 elektrorozvodna II.
SO 02 Stavební úpravy v předpilí:
V I. NP: 101 přístavek pilnice.
SO 03 Přístavba trafostanice:
V I. NP: rozvodna VN, rozvodna NN 2, trafo 03
SO 04 Komunikace
SO 05 Vnější silnoproudé rozvody

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.	Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je uložena na stavebním úřadě. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2.	Předmětem stavebního řízení je vybudování nové pilařské linky na střední hmotu v prostoru dnešní haly I v areálu firmy JILOS HORKA s. r. o. Horka u St. Paky s roční kapacitou cca 120 000m3 v dvousměnném provozu. Hlavní technologické části pilnice tvoří hlavní pořezová linka, uzel zpracování středového řeziva, uzel zpracování bočního řeziva a uzel třídění a odsunu dřevařského odpadu. Členění stavby bude následující:
Technologická část:
-	Linka pilnice na střední hmotu.
Stavební část:
-	SO 01 Stavební úpravy v pilnici.
-	SO 02 Stavební úpravy v předpilí.
-	SO 03 Přístavba trafostanice.
-	SO 04 Komunikace.
-	SO 05 Venkovní silnoproudé rozvody.
3.	SO 01: Adjustace bude mít půdorysné rozměry 9,3 x 13,3 m, střecha na přístavbě bude sedlová s plechovou krytinou o sklonu střešních rovin cca 10°, výška hřebene, který bude  8,713 m nad podlahou v přízemí, která bude umístěna v niveletě podlahy haly č. I. Přístavba výstupu přířezu o půdorysných rozměrech 4,5 x 2,7 m, střecha  přístavby bude sedlová s plechovou krytinou o sklonu střešních rovin cca 10°, výška hřebene bude 3,36 m nad podlahou v přízemí, která bude umístěna v niveletě podlahy haly č. I. V prostoru stávající expedice na stpč. 120 v k. ú. Horka u St. Paky bude realizována vestavba pilnice o půdorysných rozměrech 7,5 x 8,7 m a výšce 5,48 m a navazující elektrorozvodny o půdorysných rozměrech 5,4 x 9,9 m a výšce 3,54 m. Přístavby budou zděné na monolitických základových pasech, zastřešení přístaveb bude řešeno dřevěnými sbíjenými vazníky, vestavby budou také zděné na betonových pasech, strop bude dřevěný trámový, omítky budou hladké v bílé barvě. Přímo v hale I bude provedena vestavba elektrorozvodny I. V jižním průčelí haly č. I budou provedeny četné otvory pro osazení technologických zařízení.
4.	SO 02: Přístavba přístavku pilnice bude mít  půdorysné rozměry 21,6 x 10,25 m, střecha na přístavbě bude  sedlová o sklonu střešních rovin cca 12°, výška přístavby do hřebene bude 9,9 m od podlahy v přízemí, která bude umístěna v niveletě podlahy haly č. I. Přístavek bude jednopodlažní přízemní objekt tvořen železobetonovými základy pro osazení nového strojního zařízení provozního souboru pilnice a ocelovým nosnou konstrukcí. Vnější opláštění a zastřešení přístavby bude provedeno panely KINGSPAN. K přístavku bude  kolmo navazovat železobetonová konstrukce pro obracedlo výřezů o půdorysných rozměrech 15,125 x 6,8 m.
5.	SO 03: Přístavba trafostanice bude mít  půdorysné rozměry 4,175 x 6,7 m. Výška přístavby a její zastřešení bude navazovat na stávající trafostanici. Rovněž tak venkovní omítka, sokl,  krytina a doplňky na přístavbě budou korespondovat se stávající trafostanicí.
6.	SO 04: Stávající komunikace mezi dolní a horní části závodu bude přerušena novým technologickým zařízením proto bude vybudována komunikace nová, která bude současně sloužit pro dopravu výřezů z dolní úrovně závodu k vstupnímu příčnému dopravníku. Komunikace bude mít šířku 4,0 m, vnější hrana vozovky nebude sledovat osu komunikace v oblouku, ale bude tvořit roh, který bude využíván jako součást obratiště nakladačů do protisměru. Pro odvodnění vozovky budou využity stávající uliční vpusti v dolní části závodu. Povrch komunikace bude z asfaltového betonu.
7.	SO 05: Kabelová přípojka z trafostanice na stpč. 418 v k. ú. Horka u St. Paky do nové hlavní rozvodny haly č. I. bude mít délku  cca 95 m a v trase bude uloženo 10 kabelů CYKY3Bx240+120/t150.
8.	Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydal: 
-	ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,  ze dne 22. 6. 2007 pod zn. 114542:
a)	Sdělujeme Vám, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se nachází podzemní energetické zařízení nn v majetku ČEZ Distribuce, as., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301 a ČSN 34 3108. 
b)	V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto sílového zařízení pracovníkem Provozu sítí VČE, a.s. telefon 492117692 (Oblast Jičín) nebo 481622522 (Oblast Semily), dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
c)	Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezezbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz.
d)	Pokud dojde při provádění výkopových pracích k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem Provozu sítí VČE, as. telefon 492117692 (Oblast Jičín) nebo 481622522 (Oblast Semily) .
e)	Pokud dojde k poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte Call centrum naší společnosti na telefonu 378001111.
f)	Dále Vám sdělujeme, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se může nacházet zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se například o zařízení, které je součástí hlavního domovního vedení a je v majetku odběratele. 
9.	Stavba bude dokončena do 31. 12. 2008.
10.	Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
11.	Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, ze dne 23. 5. 2007
-	V průběhu zkušebního provozu zajistí investor měření hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb. Naměřené hodnoty hluku musí prokázat soulad s normativními požadavky limitů hlučnosti, stanovenými nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými hluku a vibrací.
Městský úřad  Jilemnice, koordinované závazné stanovisko ze dne 7. 6. 2007 pod č. j. MUJI/2562/2007/ROZ:
odbor životního prostředí: 
-	Při provádění prací nebude poškozena zeleň rostoucí mimo les. Pokud se nelze v jednotlivých případech vyhnout silnému poškození dřevin a nutnosti jejich kácení, musí být toto povoleno příslušným obecním úřadem. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v zákonu ČNR číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. V souladu s uvedeným zákonem bude uložena náhradní výsadba. Náhradní výsadbu je vhodné zakomponovat v rámci předmětné stavby. 
-	V průběhu prací bude dodržována příslušná norma ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. obednění proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při provádění výkopových prací apod. Kořeny stromů, které budou zasahovat do výkopu, budou kolmo přeřezány a co nejdříve zahrnuty zeminou (ochrana před vysycháním a mrazem).

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
1. Vytýčení umístění přístavby objektu.
2. Založení objektu.
3. Provedení střešní konstrukce.
4. Vnitřní instalace.
5. Venkovní úpravy.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu a v součinnosti s § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, po předchozím provedení zkušebního provozu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
JILOS HORKA s.r.o. (IČ - 25922009), Horka u Staré Paky 31, 512 34  Horka u Staré Paky
   
Odůvodnění
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 10. 9. 2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v souladu s § 78 stavebního zákona spojil územní a stavební řízení podle § 140 správního řádu z moci úřední usnesením, které bylo poznamenáno do spisu.
	Žádost byla předepsaným způsobem doložena následujícími podklady:
-	Dokumentace stavby pro potřeby územního a stavebního řízení.
-	Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
-	Žádost o vydání stavebního povolení.
-	Žádost o spojení územního a stavebního řízení.
-	Plán kontrolních prohlídek stavby.
-	Plná moc pro zástupce navrhovatele.
-	Kopie katastrální mapy.
-	Výpis z katastru nemovitostí k datu 23. 5. 2007.
-	Vyjádření Obce Horka u Staré Paky k územnímu a stavebnímu řízení.
-	Stanovisko ke stavbě vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odboru  rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, dne 5. 6. 2007 pod č. j. KULK 30518/2007.
-	Vyjádření ke stavbě vydala ČR - Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, dne 12. 6. 2007 pod č. j. 1661/07/51.104/Vo.
-	Závazné stanovisko vojenské správy vydala Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice dne 15. 6. 2007 pod č. j. 2975-ÚO/2007-1420.
-	Rozhodnutí o povolení ke změně  stavby a trvalému provozu středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - průmyslové zpracování dřeva umístěného v areálu JILOS HORKA, vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, dne 27. 6. 2007  pod č. j. KULK/41450/2007/Ža.
-	Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. k územnímu a stavebnímu řízení vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 23. 5. 2007 pod č. j. 2698/44/07/241.10.
-	Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. ke stavebnímu řízení vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 31. 5. 2007 pod č. j. HSLI-251/SM-PRE-2007.
-	Koordinované závazné stanovisko k územnímu řízení a stavebnímu povolení vydal Městský úřad Jilemnice, dne 7. 6. 2007 pod č. j. MUJI/2562/2007/ROZ.
-	Vyjádření o poloze podzemních energetických zařízení nn, vn, vvn a telekomunikačních zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. evidenční číslo:  114542  vydal ČEZ Distribuce Praha, pracoviště Jičín  dne 22. 6. 2007.
-	Vyjádření o existenci plynárenského zařízení provozovaného VČP NET, s. r. o. Hradec Králové, vydala Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové, Oddělení operativní správy plynárenského majetku, pracoviště Dvůr Králové nad Labem dne 13. 6. 2007 pod č. j.VY/06/03860/7.
-	Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Sítě, Dokumentace liniových staveb sítě,  Liberec, dne 14. 6. 2007 pod č. j.: 101447/07/LIB/000.
-	Stanovisko k žádosti o připojení k distribuční soustavě vydal ČEZ Distribuce a.s., Praha, dne 14. 6. 2007 pod zákaznickým číslem: 4121199996.
-	Prohlášení investora k podmínkám uplatněných v předložených stanoviscích účastníků a DOSS.
-	Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Obnova sítí východ, ze dne 12. 8. 2007 pod zn. 12_450501-Di / 160-07.
-	Výpis z katastru nemovitostí k datu 12. 9. 2007.
-	Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. k územnímu řízení vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 31. 5. 2007 pod č. j. HSLI-251/SM-PRE-2007.
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 12. 9. 2007 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den 18. 10. 2007  konané  na místě stavby. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.
	Žadatel - stavebník v řízení také prokázal, že má k pozemku, na kterém má být umístěna a provedena stavba, vlastnické právo, které mu dovoluje provést navrhovanou stavbu.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona.
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.
Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice dále posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou ÚPD a dalšími ÚPP a zjistil, že výše uvedený stavební záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací   -  ÚPSÚ Horka u Staré Paky.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
	V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.
   
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.
Odvolání proti výroku o  územním rozhodnutí má odkladný účinek na nabytí právní moci výroku o stavebním povolení.
Výrok o stavebním povolení, pokud proti němu nebylo podáno odvolání,  nabývá právní moci teprve tehdy, pokud nabyl právní moc výrok o územním rozhodnutí.
Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.   
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
	Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení. 	

Mgr. Vladimír Mečíř
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ....................					Datum sejmutí: ....................

		  ....................							....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 			Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:							Razítko:

Obdrží:
Účastníci územního řízení:
JILOS HORKA s.r.o., Horka u Staré Paky 31, 512 34  Horka u Staré Paky, prostřednictvím zástupce: Ing. Hana Uhlířová - STING, Rokytnice 449, 512 44  Rokytnice nad Jizerou 1
Obec Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky , 512 34  Horka u Staré Paky 
-	ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou

Účastníci stavebního řízení: 
JILOS HORKA s.r.o., Horka u Staré Paky 31, 512 34  Horka u Staré Paky, prostřednictvím zástupce: Ing. Hana Uhlířová - STING, Rokytnice 449, 512 44  Rokytnice nad Jizerou 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:   
Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Obec Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky , 512 34  Horka u Staré Paky 

Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, Nábřeží Sv. Čecha 185, 513 01  Semily 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, Ke Stadionu 204, 513 01  Semily 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zeměděl. a život. prost., U Jezu 642/2a, 460 01  Liberec 1
Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Oblastní inspektorát  práce pro Ústecký a Liberecký kraj, SNP 2720/21, pošt. přihrádka 9, 400 11  Ústí nad Labem 11
VUSS Pardubice, Teplého 1899, 530 02  Pardubice 2 (č. j. 2975-ÚP/2007-1420 ze dne 15. 6. 2007)