MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JILEMNICE
          Odbor územního plánování a stavebního řádu
        	                       Masarykovo nám. 81, tel. 481 565 111, fax 481 565 222

Č.j:	ÚPSŘ/ 1229/2006/Mř	Jilemnice, dne: 30.5.2007
Vyřizuje:	Mgr. Vladimír Mečíř 
E-mail:	mecir@mesto.jilemnice.cz 
Telefon:	481 565 140

Žadatel:
Obec Studenec (IČ - 276162), Studenec u Horek , 512 33  Studenec u Horek

veřejná vyhláška
územní ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 30.5.2007 ve věci návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Silnice II/293 – rekonstrukce úseku Studenec – Horka na pozemcích: pozemkové parcely PK 1338/12, PK 1338/13, 1345/14, 1355/1, 1355/2, 1355/3, PK 1355/3, PK 1355/4, 1355/4, PK 1355/6, 1356/11, PK 1356/14, PK 1356/15, 1356/28, 1357/1, 1357/7, 1357/9, 1358/1, PK 1358/1, PK 1358/2, 1358/4, 1388, 1397/1, 1482/1, 1487/1, 1488/2, 1491, 1494/1, 2069/1, 2071/1, PK 2071/1, 2071/9, 2072, 2074, 2075, 2078, 2079/2, 2085 v kat. území Studenec u Horek, pozemkové parcely 1480 a 3052 v kat. území Horka u Staré Paky, který podal Obec Studenec (IČ - 276162), Studenec u Horek , 512 33  Studenec u Horek takto:
Podle § 39  stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Silnice II/293 – rekonstrukce úseku Studenec – Horka na pozemcích: pozemkové parcely PK 1338/12, PK 1338/13, 1345/14, 1355/1, 1355/2, 1355/3, PK 1355/3, PK 1355/4, 1355/4, PK 1355/6, 1356/11, PK 1356/14, PK 1356/15, 1356/28, 1357/1, 1357/7, 1357/9, 1358/1, PK 1358/1, PK 1358/2, 1358/4, 1388, 1397/1, 1482/1, 1487/1, 1488/2, 1491, 1494/1, 2069/1, 2071/1, PK 2071/1, 2071/9, 2072, 2074, 2075, 2078, 2079/2, 2085 v kat. území Studenec u Horek, pozemkové parcely 1480 a 3052 v kat. území Horka u Staré Paky.

Stavba bude obsahovat:
 SO 100 - Komunikace
 SO 101 - Chodníky
 SO 102 - Telekomunikační vedení
 SO 103 - Nasvícení přechodů pro pěší
 SO 104 - Přeložka el. vedení NN

Pro umístění a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:
1.	Projekt bude zpracován v souladu s předloženou dokumentací k územnímu rozhodnutí a s podmínkami tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována ve smyslu  příslušných ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2.	Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/293 v úseku Studenec - Horka. Délka úseku bude 2,7km a bude začínat ve Studenci před poštou (u kostela) v km 0,090 dle projektu a km 2,722 dle pasportu silnic. Končit pak bude před křižovatkou se silnicí I/16 na Horkách v km 2,790 dle projektu (v km 0,022 dle pasportu silnice). Součástí stavby bude mj. i vyřešení nového chodníku ve Studenci v úseku od kostela (resp. prodejny čp.295) po silnici III/2932 na Bukovinu s tím, že niveleta stávající silnice II/293 zůstane zachována. 
     Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:
3.	SO 100 - Komunikace:
Jedná se o hlavní objekt stavby, což představuje rekonstrukci silnice II/293  v úseku Studenec - Horka v dl. 2,7km (km 0,090  ~ 2,790 dle projektu a km 0,022 ~ 2,722 dle pasportu silnic). Stavba bude řešena tak, že v zástavbě Studence bude podél nového chodníku zachována kategorie S 9,5/60 (stejně jako v již realizovaném vedlejším úseku). Mezi Studencem a Horkami zůstane stávající šířkové uspořádání - to je s celkovou šířkou asfaltu 7m. Na Horkách bude opět zachováno stávající šířkové uspořádání - cca 8m asfaltu. V celém úseku budou vodorovným dopravním značením vyznačeny jízdní pruhy v šířce 2 x 3m. Niveleta silnice na začátku stavby ve Studenci - od kostela po další křižovatku s místní komunikací bude snížena o 0 ~ 0,45m na úroveň před rokem 1972 dle požadavku majitelů sousedních nemovitostí. Niveleta mimo zástavbu ve střední části stavby bude navržena tak, aby odpovídala parametrům zakružovacích oblouků pro zastavení pro návrhovou rychlost vn=80 km/hod. (nyní zde jsou čtyři vrcholové zakružovací oblouky min. parametrů). Osa stávající silnice II/293 zůstane zachována, pouze ve Studenci se v km 0,120 ~ 0,350 v místě snížení niveleta osa oddálí od zástavby rodinných domků o 0 ~ 2m a bude zde nový chodník. Rekonstrukce bude řešena dle požadavků Policie ČR - DI Semily tak, aby se zvýšila bezpečnost dopravy na tomto nyní nehodovém úseku silnice (odbočovací pruhy vlevo, zvýšené dělící ostrůvky, zpomalovací ostrůvek před zástavbou Horek, nasvícení přechodů pro pěší atd.). Rozsah zemních prací bude co nejmenší a stavba bude umístěna především na stávajícím silničním pozemku. Vzhledem k tomu, že při stavbě musí dojít k rozebrání několika úseků stávající silnice, musí být po nezbytnou dobu 2-3 měsíce převeden veřejný provoz na objízdné trasy, což bude působit komplikace v dopravě.
Příčné uspořádání jednotlivých částí stavby je navrženo takto:
1.v obci Studenec (upravená kategorie S 9,5/60) - jízdní pruhy 2 x 3 = 6,0m, vodící proužky 2 x 0,25 = 0,5m, zpevněné krajnice 2 x 1 = 2,0m, chodník šířky 1,5 a 2m (kde není chodník bude nezpevněná krajnice š.0,5m).
2.v extravilánu (S 7,5/70) - jízdní pruhy 2 x 3 = 6,0m, vodící proužky 2 x 0,25 = 0,5m, zpevněné krajnice 2 x 0,25 = 0,5m, nezpevněná krajnice 2 x 0,5 = 1,0
3.v obci Horka (zůstane stávající šířka vozovky a jednostranný chodník) - jízdní pruhy 2 x 3 = 6,0m, vodící proužky 2 x 0,25 = 0,5m, zpevněné krajnice 2 x 0,25 = 0,5m, jednostranný chodník (proti přechodu oboustranný) š. 2,0m, (nebo nezpevněná krajnice š. 0,5m)
SO 100 - Komunikace bude umístěn na ppč. 2071/1 (PK 2071/1), 2079/2, 2071/9, 1358/1 (PK 1358/1, PK 1358/2), 1345/14 (PK 1358/2), 1355/1 (PK 1355/6), 1356/11 (PK 1356/14, PK 1356/15), 1355/2 (PK 1338/12, PK 1338/13), 1355/3 (PK 1355/3), 1355/4 (PK 1355/4), 1397/1, 2072, 1357/7, 1357/1 a 1357/9 v katastrálním území Studenec u Horek a na ppč. 3052 v katastrálním území Horka u Staré Paky.
4.	SO 101 - Chodníky:
Nové chodníky se budou realizovat v rámci této akce ve dvou místech. Ve Studenci bude nový chodník od prodejny čp. 295 v km 0,180 až po místní komunikaci v km 0,360. Zde bude nový přechod pro chodce a od něj bude chodník po druhé straně vozovky až po silnici III/2932 - délka tohoto nového chodníku je 255m.
Z důvodů snížení nivelety silnice II/293 v prostoru u kostela ve Studenci musí dojít i k úpravě stávajících chodníků  v km 0,135 až 0,175 vpravo (včetně snížení opěrné zídky a nového osazení oplocení) a v km 0,110 až 0,160 vlevo, kde bude chodník prodloužen až před schody od kostela v š. min. 1,5m. Úpravy těchto dvou chodníků jsou vyvolány snížením nivelety silnice, a proto jsou započítány do objektu komunikace.
Do části chodníků bude započítána i oprava místní komunikace k čistírně odpadních vod ve Studenci v dl. cca 180m a šířce 3m. Na očištěný povrch se  po vyspravení a spojovacím postřiku položí vrstva z asfaltového betonu ABS II tl. 60mm. Krajnice se upraví z frézovaných asfaltových vrstev v šířce 2 x 0,5m a tl. 100mm.
Na Horkách se vybuduje krátký úsek chodníku od silnice III/2931 po vstup do restaurace v dl. 35m. Na tento chodník bude veden přechod pro pěší se středovým ostrůvkem od Obecního úřadu. 
Povrch nových chodníků bude ze zámkové dlažby v šedé barvě, tvar I. Směrem do vozovky bude chodník ohraničen betonovým obrubníkem chodníkovým s rozdílem výšky 12cm, který se u přechodů sníží na 2cm, přechody budou upraveny bezbarierově s varovným a signálním pásem ze slepecké dlažby v červené barvě. Přechody pro pěší budou provedeny  s vodící linií ve středu přechodu provedenou nátěrovou technikou  v plastu. Sadové obrubníky budou u chodníků min. výšky 60mm nad úroveň chodníku. Příčný sklon chodníku je 2% směrem do vozovky, šířka nových chodníků je 2m.
SO 101 - Chodníky bude umístěn na ppč. 2071/1 (PK 2071/1), 2079/2, 2071/9, 2075, 2074, 1494/1, 2085, 1491, 1482/1, 2069/1 a 1358/4 v katastrálním území Studenec u Horek  a na ppč. 3052, 1480 v katastrálním území Horka u Staré Paky
5.	SO 102 - Telekomunikační vedení:
Přeložka - v obci Studenec se náhradou za stávající vrchní vedení mezi zahradou školky na p.č. 1388 a stožárem u fary položí nové kabelové vedení nejprve pod cestou p.č. 2075, pak do nového chodníku na p.č. 2071/1 a v km 0,250 přejde chránička pod silnicí II/293 (p.č. 2071/1) a podél cesty v okraji parcely p.č. 1487/1 a přes bývalou cestu p.č. 2078 povede ke stávajícímu stožáru na p.č. 1488/2. Délka přeložky je 140m.
Kabelizace pro ZTV - pro kabelizaci ZTV se propojí kabelem objekt na p.č. 1388, pod cestou p.č. 2075 do nového chodníku na p.č. 2071/1  a v něm bude veden až po začátek silnice na Bukovinu - p.č. 2079/2. Délka kabelizace je 280m.
SO 102 - Telekomunikační vedení bude umístěn na ppč. 1388, 2075, 2071/1 (PK 2071/1), 1487/1, 2078 a 1488/2 v katastrálním území Studenec u Horek (přeložka stávajícího vedení), resp. na ppč. 1388, 2075, 2071/1 a 2079/2 - v katastrálním území Studenec u Horek (kabelizace pro ZTV).
6.	SO 103 - Nasvícení přechodu pro pěší:
Ve Studenci se jedná o 2 přechody - v km 0,160 (u kostela) a nový přechod v km 0,360, kde přechází nový chodník na druhou stranu ulice.
Na Horkách v km 2,715 - mezi OÚ a restaurací bude přechod se středovým ostrůvkem. Po obou stranách přechodů budou nové stožáry se speciálním svítidlem jiné barvy a intenzity než je stávající VO. Pro napojení se použijí stávající rozvody VO.
SO 103 - Nasvícení přechodů pro pěší bude umístěn na ppč. 2071/1 v katastrálním území Studenec u Horek a na ppč. 3052 v katastrálním území Horka u Staré Paky.
7.	SO 104 - Přeložka elektrického vedení NN - ČEZ:
V obci Studenec v km 0,170 dojde ke snížení nivelety stávající silnice o cca 0,5m a cesty ke hřbitovu o 0,7m. Proto se musí stávající kabel v dl. cca 40m přeložit do nižší výškové úrovně.
Přeložka kabelu k čerpací stanici v km 0,440  ~ 0,610 vlevo. Zde dojde k rozšíření tělesa stávající silnice a odbočovací pruh vlevo. Stávající kabel včetně rezervy se musí přeložit v dl. cca 160m za hranu nového silničního násypu.
SO 104 - Přeložka el. vedení NN bude umístěn na ppč. 2075, 1388, 2071/1a 1491 v katastrálním území Studenec u Horek (přeložka kabelu u kostela), resp. na ppč. 1397/1, 2072, 1357/7, 1357/1, 1357/9 v katastrálním území Studenec u Horek (přeložka k čerpací stanici).
8.	Mimo tyto přeložky dojde v rámci objektu komunikace ke zřízení nové dešťové kanalizace ve Studenci (DN 225, dl. 163m), úpravě stávajících propustků a dešťových vpustí, včetně úpravy odvodnění u ČS PHM v km 0,600 - 0,660.
9.	V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené vy vyjádření, které vydala Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Labe - Pracoviště Liberec dne 30.11.2006 pod zn. OPL/PLI/660/06:
-	K výše uvedené stavbě nemáme zásadních připomínek. S rozšířením propustku na ppč. 1345/14, která tvoří koryto melioračního odpadu ve správě naší organizace, souhlasíme. Propustek má být rozšířen cca o 6,00 m. Tento rozšířený úsek zůstane v majetku investora stavby.
10.	V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku, které vydal ČESKÝ TELECOM, a.s., Dokumentace liniových staveb sítě, Liberec dne 30.5.2006 pod č.j.: 91169/06/LIB/MM0:
Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:
a)	Při činnostech v blízkosti vedení VKS je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení telekomunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení telekomunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče 
b)	Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§ 18, vyhl. 324/1990 Sb.).
Elektromagnetické vytyčení PVTS je též možno objednat u ČESKÉHO TELECOMU, a,s. 15 dní. před zahájením prací.
c)	V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních telekomunikačních rozvodů na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl. 324/1990 Sb.).
d)	Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
e)	Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
f)	Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVKS. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
g)	Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19,odst.5, vyhl.324/1990 Sb. ; čI. 56, ČSN 743050).
h)	Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
i)	Pomocná zařízeni (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod., které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. 
j)	Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.
k)	Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS.
l)	Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 342100).
m)	Na Středisko ochrany sítě (dále SOS) se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s veřejnou telekomunikační sítí
POS Liberecký kraj: LB+JN-p.Kraus 602168132, SM+JN-p.Ježek 602413278, CL-p.Daniel 602476357 - Nerudovo nám. 120,46001 Liberec.
n)	Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě ČESKÉHO TELECOMU, a.s., na telefonní číslo 13129 (pro Prahu volejte 241400500).
11.	V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o poloze podzemních energetických zařízení nn, vn, vvn a telekomunikačních zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Praha evidenční číslo: 109363, které vydal ČEZ Distribuce, a.s., Praha, TEIS - pracoviště Jičín dne 29.5.2006:
–	Sdělujeme Vám, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se nachází podzemní energetické zařízení nn v majetku ČEZ Distribuce, as., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301 a ČSN 34 3108. Informativní zákres Vám zasíláme v příloze tohoto vyjádření. 
–	V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto sílového zařízení pracovníkem Provozu sítí VČE, a.s. telefon 492117692 (Oblast Jičín) nebo 481622522 (Oblast Semily), dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
–	Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezezbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz.
–	Pokud dojde při provádění výkopových pracích k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem Provozu sítí VČE, as. telefon 492117692 (Oblast Jičín) nebo 481622522 (Oblast Semily) .
–	Pokud dojde k poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte Call centrum naší společnosti na telefonu 378001111.
–	Dále Vám sdělujeme, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se může nacházet zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se například o zařízení, které je součástí hlavního domovního vedení a je v majetku odběratele.
12.	V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o poloze podzemních energetických zařízení nn, vn, vvn a telekomunikačních zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Praha evidenční číslo: Jičín/114/2006, které vydal ČEZ Distribuce, a.s., Praha, TEIS - pracoviště Jičín dne 9.10.2006:
–	ČEZ Distribuce a.s. , oddělení poskytování sítí Východ v Jičíně souhlasí předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou stavbu. Součástí PD je i přeložka distribuční soustavy tj. kabelového vedení NN ve dvou úsecích. Na přeložku bylo vydáno stanovisko č. 8120004624 včetně smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky.
–	ČEZ Distribuce a.s. souhlasí s tím , aby součástí územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo i řešení přeložky DS.
–	Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a požadavek na stavební řízení bude zajišťovat ČEZ Distribuce a.s. po nabytí právní moci územního rozhodnutí na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky.
13.	Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zeměděl. a život. prost.: KULK/61450/2006 ze dne 9.10.2006:
-	Vzhledem k tomu, že rekonstrukce silnice povede po stávající trase a šíře silnice zůstane stejná, záměr svým rozsahem významnou měrou neovlivní životní prostředí a nebude podléhat postupům podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a doplnění.
Městský úřad  Jilemnice - odbor rozvoje a místního hosp., odd. památkové  péče:  ze dne 9.10.2006:
-	Nemáme námitek proti provádění zemních a výkopových prací spojených s realizací výše uvedené stavby; práce proběhnou mimo památkově chráněná území a nebudou se bezprostředně dotýkat památkově chráněných objektů. Pouze upozorňujeme, že kamenný kříž (ev. č. 32400/6-2792) před kostelem sv. Jana Křtitele je kulturní památkou prohlášenou ve smyslu památkového zákona a jakékoli zácházení s ním podléhá režimu tohoto zákona. 
Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí, je nutné respektovat následující:
-	Stavební činnost se bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona je proto stavebník povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (ARÚ AVČR) (Letenská 4, 11801 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci dle § 21 odst. 2 památkového zákona provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Doporučujeme, aby stavebník o připravované stavební akci zároveň informoval oprávněnou organizaci.
-	ARÚ AV ČR nebo oprávněná organizace jsou dle ustanovení § 22 odst. 1 památkového zákona povinny uzavřít dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti o podmínkách provedení archeologického výzkumu.
-	Nedojde-li k dohodě mezi ARÚ AV ČR nebo oprávněnou organizací a vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti o podmínkách provedení archeologického výzkumu, rozhodne Krajský úřad Libereckého kraje o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) strpět provedení archeologického výzkumu a o podmínkách, za nichž mohou být archeologické výzkumy provedeny.
-	Objev archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí být oznámen ARÚ A V ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu. Nálezce musí oznámení učinit nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu, přičemž nález i naleziště musí být ponechány beze změn do prohlídky Archeologickým ústavem AV ČR nebo muzeem.
-	V průběhu prací budou dodržována ustanovení § 127  zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 23 památkového zákona, které upravují pravidla v případě, kde dojde k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací.
Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí: MUJI 4505/06 ze dne 12.10.2006:
Ochrana přírody a krajiny: 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, posoudil předložený záměr a uplatňuje k němu z hlediska uvedeného zákona následující připomínky:
-	Při provádění prací nebude poškozena mimolesní zeleň.
-	Pokud se nelze v jednotlivých případech vyhnout silnému poškození dřevin a nutnosti jejich kácení, musí být toto povoleno příslušným obecním úřadem. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v zákonu číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. V souladu s uvedeným zákonem bude uložena náhradní výsadba. Náhradní výsadbu je vhodné zakomponovat v rámci předmětné stavby. 
-	V průběhu prací bude dodržována příslušná norma ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. obednění proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při provádění výkopových prací apod. Kořeny stromů, které budou zasahovat do výkopu, budou kolmo přeřezány a co nejdříve zahrnuty zeminou (ochrana před vysycháním a mrazem).
-	Po skončení prací bude terén uveden do náležitého stavu a na plochách zeleně bude založen a udržován travní porost.
Odpadové hospodářství: 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán výkonu veřejné  správy v oblasti odpadového  hospodářství  dle § 79 odst.  4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedeným záměrem za těchto podmínek:  
-	Odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytříděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Terénní úpravy mohou být prováděny po předchozím souhlasu příslušného stavebního úřadu pouze zeminou a nebo kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou znečištěné škodlivinami.
Vodní hospodářství: 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) podává k výše uvedené stavbě toto vyjádření dle ustanovení § 18 vodního zákona:
-	Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nemáme k realizaci stavby námitky.
-	Pozemky  určené k trvalému záboru stavby se nevyskytují v ochranném pásmu I ani II stupně vodního zdroje ani CHOPAV Krkonoše. 
Ochrana zemědělského půdního fondu - Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve prospěch rekonstrukce silnice II/293 v úseku Studenec - Horka v k.ú. Studenec u Horek ze dne 2.1.2007 pod č.j. MUJI 5409/2006/ŽP - ZPF, resp. ze dne 25.4.2007 pod č.j. MUJI 1625/2007/ŽP - ZPF:
Souhlas se vydává za předpokladu, že ze strany investora nebo jeho nástupce budou na vlastní náklady splněny následující podmínky:
-	Investor je povinen vytýčit hranice odsouhlaseného záboru. Stavebník přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru. 
-	Před uskutečněním nezemědělské činnosti povolené rozhodnutím příslušného stavebního úřadu je investor povinen zabezpečit na vlastní náklady provedení skrývky kulturních vrstev půdy o mocnosti 0,10 - 0,15 m a hlouběji uložené zúrodnitelné vrstvy půdy na celé ploše dotčené stavebními pracemi. Zároveň se nařizuje zeminu deponovat v rámci staveniště. Nesmí dojít k znehodnocení podorniční vrstvou, odpady apod. Podle předběžného odhadu bude na celé ploše skryto 148 m3 kulturních vrstev půdy.
-	Po dobu uložení kulturních vrstev na pozemku musí ten, v jehož zájmu se souhlas vydává (investor), postupovat v souladu s ustanovením § 10, odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Zejména se jedná o zajištění ochrany kulturních vrstev půdy před jejich znehodnocením a ztrátami, řádné ošetřování a každá manipulace s nimi bude zaznamenána do protokolu (pracovní deník).
-	Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond. 
-	Po dokončení stavby se ukládá neprodleně použít kulturní vrstvy ke konečným terénním úpravám, přípravám ploch k ozelenění a k provedení sadových úprav okolí předmětné stavby. Tyto práce musí být provedeny do kolaudace stavby.
-	Při výstavbě sítí nadzemních a podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé prací povinni dodržovat povinnosti uvedené v § 8, odst. 1 zákona, zejména je nutno zabezpečit, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. 
-	Pokud si práce spojené zejména s budováním nadzemních a podzemních vedení mimo odsouhlasený trvalý zábor vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok, je třeba si opatřit souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF. 
-	Finanční odvod za odnětí podle § 11, odst. 1 zákona pro předmětnou stavbu bude podle předběžného výpočtu činit 17369,- Kč. Rozhodnutí o odvodu vydá na žádost stavebníka orgán ochrany ZPF, kterým je zdejší úřad, po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů - stavební zákon.
-	Pravomocné rozhodnutí o finančním odvodu za odnětí bude předloženo ke kolaudaci stavby.
Zároveň souhlasíme s navrženou trasou vedení ve smyslu § 7, odst. 3 zákona. 
VUSS: 2019-ÚP/2007-1420 ze dne 3.5.2007: 
-	Uzavření silnice II/293 v úseku Studenec - Horka a odsouhlasení objížďkových tras, je třeba v min. ve14-ti denním předstihu před zahájením prací projednat s regionálním úřadem Centra vojenské dopravy, ul. Komenského 224, Hradec Králové, prap. Vodák Daniel, tel. č. 973 252 072. - V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Obec Studenec (IČ - 276162), Studenec u Horek , 512 33  Studenec u Horek
   
Odůvodnění
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 6.12.2006 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
	Dne 11.12.2006 bylo řízení přerušeno a 11.12.2006 byla učiněna výzva k odstranění nedostatků podání.. Po odstranění nedostatků podání bylo v řízení pokračováno.
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 3.4.2007 oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením dne: 10.5.2007 (čtvrtek) konané v místě: Obecní úřad Studenec u Horek. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.
	Součástí návrhu na vydání územního rozhodnutí byla dokumentace stavby pro potřeby územního řízení 3x, výpisy z katastru nemovitostí a informace o parcelách z KN, kopie katastrální mapy M 1:2880, kopie mapy bývalého pozemkového katastru M 1:2880, výpisy z KN na předmětné pozemky a informace o parcelách z KN na pozemky stavbou dotčené,  resp. sousední.
	Rozhodnutí p.č. 55/06 - povolení zvláštního užívání silnice II/293 pro stavbu přeložek inženýrských sítí - VO, nasvícení přechodů, vedení NN, tel. vedení, odvodnění komunikace včetně uličních vpustí, příčné přechody a podélná vedení - vydal Městský úřad Jilemnice - odbor dopravy dne 27.11.2006 pod čj.: MUJI-5546/06/OD.
	Rozhodnutí p.č. 54/06 - povolení zvláštního užívání silnice II/293 pro stavbu chodníku v úseku od MŠ - vydal Městský úřad Jilemnice - odbor dopravy dne 27.11.2006 pod čj.: MUJI-5546/06/OD.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydal Radek Kovář dne 6.9.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydal Dušan Plecháč dne 29.8.2006, resp. dne16.9.2006. 
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydal Petr Exner dne 28.8.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydala Jaroslava Faltová dne 24.8.2006. 
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydala Anežka Nejedlá a Norbert Nejedlý dne 29.8.2006. 
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydala Květa Martincová dne 29.8.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydala Jana Tauchmanová a Ladislav Tauchman dne 28.8.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydala Jana Kolářová dne 28.8.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydal Josef Slavík dne 30.8.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydal Milan Slavík dne 4.9.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydal Jiří Machálek dne 30.8.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydal Jan Junek a Marie Junková dne 30.8.2006, resp. dne 5.10.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydal Vilém Hák dne 28.8.2006, resp. dne 14.9.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydal ing. Pavel Urban dne 25.9.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním a provedením stavby vydala Sellar s.r.o. Praha dne 19.9.2006. 
	Výpis dat Obchodního rejstříku v ARES ze dne 8.12.2006.
	Vyjádření k žádosti o souhlas s projektovou dokumentací stavby vydal Pozemkový fond ČR - územní pracoviště Liberec dne 27.9.2006 pod č.j. 15582/06. 
	Čestné prohlášení - souhlas s přeložkou kabelu NN a souhlas s umístěním telefonního kabelu vydala Římskokatolická farnost Studenec dne 14.9.2006.
	Čestné prohlášení - souhlas s umístěním výkopového materiálu vydala ZAPO spol. s r.o. Vrchlabí dne 14.9.2006.
	Vyjádření o existenci plynárenského zařízení provozovaného VČP, a.s. vydala Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové, Oddělení operativní správy plynárenského majetku, pracoviště Dvůr Králové nad Labem dne 29.3.2006 pod č.j. VY/06/01638/6, resp. dne 1.6.2006 pod č.j. VY/06/03122/6.
	Vyjádření o existenci podzemních vedení komunikační sítě (PVKS) vydal ČESKÝ TELECOM, a.s., Dokumentace liniových staveb sítě  Liberec dne 22.3.2006 pod čj.: 0044595/06/LIB/VV0, resp. dne 30.5.2006 pod čj.: 91169/06/LIB/MM0.
	Vyjádření o poloze podzemních energetických zařízení nn, vn, vvn a telekomunikačních zařízení v majetku VČE a.s. evidenční číslo: 108324 vydal ČEZ Distribuce, a.s., Oddělení Dokumentace region Východ, Jičín dne 15.3.2006, resp. dne 29.5.2006 pod ev. č.: 109363.
	Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení vydala Policie ČR - OŘ - DI Semily dne 25.9.2006 pod č.j. ORSM-208-234/ČJ-07-2006.
	Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení vydala Krajská správa silnic Libereckého kraje - cestmistrovství Semily, dne 11.9.2006 pod zn. TSSM4/06/Me/32/1225.
	Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení vydal Městský úřad Jilemnice - odbor dopravy dne 8.9.2006 pod č.j. MUJI-4416/06/OD.
	Vyjádření ke stavbě vydal Městský úřad Jilemnice - odbor rozvoje a místního hospodářství, oddělení památkové péče dne 9.10.2006.
	Souhrnné vyjádření ke stavbě vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 12.10.2006 pod č.j. MUJI 4505/06.
	Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Masarykova 20, Ústí nad Labem - Bukov, 403 40  ÚSTÍ NAD LABEM 19 dne 5.9.2006 pod čj.: POS 236/06.
	Stanovisko k dokumentaci pro územní řízení pro výše uvedenou stavbu ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - Územní pracoviště Semily dne 10.10.2006 pod č.j. 4644/46/06/217.1.
	Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - územní odbor Semily dne 2.10.2006 pod č.j. HSLI-495/SM-PRE-2006.
	Vyjádření k záměru vydal Krajský úřad Libereckého kraje - odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí dne 9.10.2006 pod č.j. KULK/61450/2006. 
	Konzultační stanovisko k územnímu řízení vydalo Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR - konzultační středisko Libereckého kraje - místní pracoviště Liberec dne 7.10.2006 pod č.j. 107/06.
	Konzultační stanovisko k územnímu řízení vydalo Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR - konzultační středisko Libereckého kraje - místní pracoviště Liberec dne 18.9.2006 pod č.j. 95/06.
	Vyjádření ke stavbě vydal ČEZ Distribuce, a.s., Oddělení Dokumentace region Východ, Jičín dne 9.10.2006 pod č.j. Jičín/114/2006.
	Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF a souhlas s trasou vedení dle příslušných ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 2.1.2007 pod č.j. MUJI 5409/2006/ŽP - ZPF, resp. dne 25.4.2007 pod č.j. MUJI 1625/2007/ŽP - ZPF.
	Stanovisko k žádosti o přeložku vydal ČEZ Distribuce a.s. Praha dne 4.9.2006 pod č. 8120004624.
	Souhlas se stavbou vydala Obec Horka u St. Paky  dne 2.10.2006. 
	Upřesnění předloženého podání s ohledem na jednotlivé stavební objekty, včetně specifikace seznamu stavbou dotčených pozemků pro každý ze stavebních objektů
 	Závazné stanovisko ke stavbě vydala VUSS Pardubice dne 3.5.2007 pod č.j. 2019-ÚP/2007-1420.
   
	V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 34 stavebního zákona.
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 37 odst. 2 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.
Bylo zjištěno, že návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
	V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.
	Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.   
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

Mgr. Vladimír Mečíř
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ....................					Datum sejmutí: ....................

		  ....................							....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 			Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:							Razítko:

 

Obdrží:
Účastníci řízení (na doručenku):
Obec Studenec, Studenec u Horek , 512 33  Studenec u Horek 
- ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:   
Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Obec Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky , 512 34  Horka u Staré Paky
Obec Studenec, Studenec u Horek , 512 33  Studenec u Horek

Dotčené orgány státní správy:
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, územní odbor Semily , 513 01  Semily 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, Ke Stadionu 204, 513 01  Semily 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zeměděl. a život. prost., U Jezu 642/2a, 460 01  Liberec 1
Městský úřad  Jilemnice - odbor dopravy, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Městský úřad  Jilemnice - odbor rozvoje a místního hosp., odd. památkové  péče, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
VUSS, Pardubice, 530 01  Pardubice